**V3 / V4**

Instruments de mesure verticaux pour l'atelier



**V9**

**V7**

**V6**

**V5**

**1.**

**PRESENTATION**

****

|  |
| --- |
| Les instruments de mesure verticaux V3 et V4 ont été développés pour les environnements d'atelier les plus sévères. Entièrement fabriqués en Suisse, Ils offrent à leur utilisateur la garantie d'un produit robuste, précis et fiable sur le long terme.  La philosophie de Trimos depuis plus de 40 ans est de proposer des instruments simples et très efficaces en milieu de production. L'unité d'affichage est dotée de fonctions accessibles directement et représentées par des symboles faciles à comprendre. Ils permettent une prise en main rapide, même par du personnel non-qualifié. Le grand affichage "Black Mask" à 2 lignes offre un contraste exceptionnel dans toutes les conditions d'éclairage, une caractéristique unique sur le marché.   * Etendues de mesures 400 et 700 mm * Utilisation extrêmement simple * Force de mesure réglable électroniquement * Touches standard jusqu’à 400 mm * Vaste gamme d'accessoires * Tous les réglages possibles sans outils * Interfaces RS232 et USB * Transfert de données sans fil (option pour V4)   **A** Base en fonte pour une stabilité optimale  **B** Poignée de déplacement horizontal avec boutons de fonctions et d'enclenchement du coussin d'air (V4)  **C** Manivelle de déplacement du chariot de mesure  **D** Porte-touche et touche interchangeables  **E** Support de touche additionnel (option pour V4)  **F** Affichage "Black Mask" avec fonctions intuitives  **G** Système d’équilibrage du chariot sans outils |

**C**

**E**

**A**

**D**

**F**

**B**

**G**

**2.**

**DIFFERENCES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V3**  La colonne de mesure V3 constitue l'entrée de gamme des colonnes de mesure universelles de Trimos. Elle bénéficie pleinement des développements réalisés sur les modèles supérieurs. De conception robuste et d'utilisation très simple, elle concentre les fonctions essentielles à une utilisation en atelier. |  | **V4**  La colonne de mesure V4 propose les mêmes fonctions que la V3. Elle est en plus équipée d'un deuxième support de touche ainsi que d'un coussin d'air pour un déplacement aisé sur la table de mesure. Les boutons de fonctions programmables de la poignée permettent un accès rapide aux fonctions les plus utilisées. |

**3.**

**DONNEES TECHNIQUES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V3** | **400** | **700** |
| Etendue de mesure mm | 407 | 711 |
| Etendue de mesure avec extension mm | 508 | 812 |
| Erreurs max. tolérées, BMPE µm | 7 | 8 |
| Répétabilité, RMPE (2s) µm | 2 (Ø: 4) | |
| Erreur de perpendicularité frontale, SMPE µm | 10 | 15 |
| Résolution maximale mm | 0.001 | |
| Force de mesure N | 0.75 ÷ 1.5 | |
| Autonomie h | 40 | |
| Interfaces | USB / RS232 | |
| Coussin d'air | Non | |
| Poids kg | 21 | 24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **V4** | **400** | | **700** | |
| Etendue de mesure mm | 407 | | 711 | |
| Etendue de mesure avec extension mm | 719 | | 1023 | |
| Erreurs max. tolérées, BMPE µm | 4.5 | | 6 | |
| Répétabilité, RMPE (2s) µm | 2 (Ø: 4) | | | |
| Erreur de perpendicularité frontale, SMPE µm | 10 | | 15 | |
| Résolution maximale mm | 0.001 | | | |
| Force de mesure N | 0.75 ÷ 1.5 | | | |
| Autonomie h | 20 | | | |
| Interfaces | USB / RS232 / Sans fil | | | |
| Coussin d'air | Oui | | | |
| Poids kg | | 21 | | 24 | |

Les valeurs ci-dessus ont été déterminées conformément à la norme ISO 13225 avec la touche standard (TA-MI-101).

**4.**

**APPLICATIONS ET FONCTIONNALITES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Display_TV500_E1_DiaInt2 |  |  |
| **Mesure de hauteur**  Mesures de hauteurs, d'épaisseurs et de cotes en chaîne | **Mesure de diamètre**  Affichage simultané du diamètre et entraxe | **Min/Max/Delta**  Détection aisée des points min, max ou planéité d'une surface | **Perpendicularité**  Tous les instruments sont corrigés mécaniquement |
| touche longue |  |  |  |
| **Touches longues**  Touches standard jusqu'à 400 mm avec excellente répétabilité | **Accessoires**  Très large palette d'accessoires pour tout type d’application | **Fonctions intuitives**  Symboles simples et fonctions directement accessibles | **Contraste maximum**  Lecture aisée en tout temps grâce à l'affichage "Black Mask" |



|  |  |
| --- | --- |
|  | **SMART REVERSE:**  **Mesure de diamètres plus rapide, plus précise et plus simple**  La technologie SmartReverse est le fruit d'une intense collaboration entre les utilisateurs de colonnes Trimos et notre équipe R&D dans le but d'optimiser les mesures de diamètres.  SmartReverse rend la mesure de diamètres très efficace en indiquant clairement le passage des points de rebroussement par des signaux sonores et visuels. L'utilisateur est ainsi guidé précisément lors de la mesure de diamètres, ce qui engendre un gain important de rapidité et de fiabilité de la mesure. |



**Trimos S.A.**

Av.de Longemalle 5

CH-1020 Renens

T. +41 21 633 01 01

info@trimos.ch

<www.trimos.com> 750 02 0027 01 – Version 1.7/2019-03 – Sous réserve de modifications